{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Rozpočet"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rozpočet","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ROZPOČET  "]
["Stavba:   Areál detského ihriska v obci Nižná Sitnica"]
["Objekt:   "]
[]
[]
["Objednávateľ:   Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 105, 094 07"]
["Zhotoviteľ:   Verejné obstarávanie",{"$nulls":3},"Spracoval:   "]
["Miesto:  Obec Nižná Sitnica",{"$nulls":3},"Dátum:   20. 8. 2019"]
[]
["Č.","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom","Hmotnosť celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,"1","Zemné práce   "]
[1,"122201409","Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3   ","m3",1.152]
[2,"131211101","Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   ","m3",1.152]
[3,"162201101","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   ","m3",1.152]
[4,"162201102","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   ","m3",1.152]
[5,"162401101","Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m   ","m3",1.152]
[6,"171201101","Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   ","m3",1.152]
[7,"180404111","Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstve ornice   ","m2",{"v":131.75,"d":"131.750"}]
[8,"005720001300","Osivá tráv - trávové semeno   ","kg",4.071]
[null,"2","Zakladanie   "]
[9,"215901101","Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   ","m2",{"v":1.92,"d":"1.920"}]
[10,"275313821","Betónovanie základových pätiek, betón prostý   ","m3",1.152]
[11,"589310003600","Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského   ","m3",1.164]
[null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[12,"936105111","Montáž detskej zostavy malej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"5535700127001","Hracia zostava, kolová konštrukcia so strieškou, šmykačkou, dve kryté veže, mostíky. Rozmer 7,7 x 2,5 m. Drevo, plast, HDPE, hliník   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[14,"936105121","Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[15,"553570016600","Dvojitá váhadlová hojdačka, kolová konštrukcia, sedadlo klasické a sedalo pampers, montáž na kotvy   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[16,"936105124","Montáž prevažovadlových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiek   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[17,"553570019300","Prevažovadlová hokjdačka, kombinácia dreva a ocele, montáž oceľovej nohy do betónovej pätky   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"936105361","Montáž lanoviek a kolotočov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiek   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[19,"553570023201","Kolotoč, oceľová rúrová konštrukcia, podlaha z vlnitého hliníka, osadené na oceľovom púzdre v betónovom základe   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[20,"936105371","Montáž edukatívnych prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiek   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[21,"553570026100","Informačná tabuľa, hliník, HDPE, oceľ, FUN TIME   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[22,"998231311","Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu   ","t",6.595]
[null,null,"Celkom   "]